{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Deckblatt","Koordinatenverzeichnis","Versionierung","Anleitung","Vermarkungsarten","Bsp. Festpunktkarte","Bsp. Koordinatenverzeichnis","GIS-Darstellung","Parameter"],"not_rendered":{"charts":0,"images":23,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Deckblatt","index":0,"n_rows":46,"n_cols":3,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,2,43,2]]}
[]
[]
[null,null,"CAD/FM –Dokumentationsrichtlinie - V 4.0"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Anlage 4-01"]
[null,null,"Helfer Festpunkte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Freigabe:  "]
[]
[null,"Version 4.0"]
[null,"Datum:","Bereich:"]
[null,"2025-11-01","SSC_IT-Org-ZBM"]

{"sheet":"Koordinatenverzeichnis","index":1,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,10,11,10],[8,2,8,9],[9,2,9,9],[1,2,1,9],[6,2,6,3],[5,5,5,9],[6,5,6,9],[7,2,7,3],[7,5,7,9],[0,0,0,9],[5,4,6,4],[5,2,5,3],[0,11,11,11],[9,0,9,1],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[8,0,8,1],[2,2,2,9],[1,0,1,1],[5,0,6,1],[7,0,7,1],[4,0,4,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,2,3,9],[4,2,4,9]]}
["Koordinatenverzeichnis",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Übertragen","Zugehörigkeit LAP"]
["Liegenschaftsnummer:"]
["Liegenschaftsbezeichnung:"]
["Gemeinde:"]
["Gemarkung:"]
["Zuständigkeit:",null,"Staatsbetrieb Sächsisches\nImmobilien- und Baumanagement",null,"Kontakt","Tieckstraße 2\n04275, Leipzig"]
[null,null,"Leipzig 2",null,null,"0341 2175-0"]
["Ausführende Stelle",null,null,null,"Datum"]
["Lagesystem",null,"ETRS89-UTM33"]
["Höhensystem",null,"DHHN2016"]
["Punktnummer","Punktart","Ost-/ Rechts-/ \nY-Koordinate","Nord-/ Hoch-/ \nX-Koordinate","Höhe / \nZ-Koordinate","Vermark-\nungsart","Bestimmung\nLage","Bestimmung\nHöhe","Datum der Bestimmung","Bemerkung"]

{"sheet":"Versionierung","index":2,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Version","Datum","Inhalt/Änderung","Stelle ","Name"]
["1.0","2024-09-06","* Grundversion","SIB D3 (ZBM)","Kai Hüttner"]
["1.1","2025-03-26","* div. Detailverbesserungen\n- Fehlerberichtigung der Prüfroutinen\n","SIB D3 (ZBM)","Kai Hüttner"]
["1.2","2025-03-28","* Änderung Spaltenformat\n* Löschfunktion eingefügt\n* Anleitung eingefügt\n* Beispiel Festpunktkarte eingefügt\n* Beispiel Koordinatenverzeichnis eingefügt","SIB D3 (ZBM)","Kai Hüttner"]
["1.3","2025-06-11","* Fehlerbehebung Dateibenennung\n* Anleitung spezifiziert\n","SIB D3 (ZBM)","Kai Hüttner"]
["1.4","2025-06-20","* Anleitung spezifiziert\n* Bezeichnung der Höhensysteme geändert\n* Tabellenblatt \"Vermarkungsarten\" eingeführt\n* Liegenschaftsnummer wird automatisch ergänzt\n* Bezeichnung der Vorlagen geändert\n* Punktnummer im Dateinamen der Festpunktkarte\n   wird auf 6-Stellen gezwungen\n* Übertragung von Sicherungen in die Festpunktkarten\n* Druckmenü für massenhafte Erzeugung von PDF-Dateien\n* Kopfdate und Tabellendaten können unabhängig\n   voneinander gelöscht werden","SIB D3 (ZBM)","Kai Hüttner"]
["1.5","2025-10-08","* Auswahlparameter ergänzt\n* Prüfung Koordinatensysteme korrigiert\n* Skizze Vermarkungsarten ergänzt","SIB D3 (ZBM)","Kai Hüttner"]

{"sheet":"Anleitung","index":3,"n_rows":152,"n_cols":27,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[127,0,127,19],[126,0,126,19],[150,0,150,19],[151,0,151,19],[36,22,36,23],[69,0,69,19],[70,0,70,19],[98,0,98,19],[96,0,96,19],[97,0,97,19],[25,26,25,41],[26,26,26,41],[27,26,27,41],[28,26,28,41],[33,22,33,23],[25,22,25,23],[36,26,36,41],[24,22,24,23],[29,22,29,41],[30,22,30,23],[31,22,31,23],[32,22,32,23],[26,22,26,23],[27,22,27,23],[28,22,28,23],[31,26,31,41],[32,26,32,41],[34,22,34,23],[35,22,35,23],[33,26,33,41],[34,26,34,41],[35,26,35,41],[0,0,0,19],[10,0,10,19],[5,0,5,19],[8,0,8,19],[48,0,48,19],[10,22,10,41],[11,22,11,41],[12,24,12,41],[13,24,13,41],[14,24,14,41],[20,24,20,41],[12,22,12,23],[13,22,13,23],[14,22,14,23],[15,22,15,23],[16,22,16,23],[17,22,17,23],[19,22,19,23],[20,22,20,23],[15,24,15,41],[16,24,16,41],[17,24,17,41],[19,24,19,41],[18,22,18,41],[21,22,21,23],[22,22,22,23],[21,24,21,41],[22,24,22,41],[23,22,23,41]]}
["Zweck der Anwendung"]
["* einmaliges Befüllen der Parameter und der Einzelangaben  --> automatische Erzeugung Festpunktkarten und Koordinatenverzeichnis"]
["* Prüfung der Eingabewerte"]
["* massenhadte automatische Erzeugung von PDF-Dateien"]
[]
["Erläuterungen Inhalt"]
["* die Vorlagen \"Vorlage Koordinatenverzeichnis.xlsm\" und \"Vorlage Festpunktkarte.xlsm\" müssen sich im gleichen Verzeichnis wie diese Datei befinden"]
["* Kopfangaben sind Pflichtangaben"]
["* Angaben Einzelpunkte --> Bestimmung Lage, Bestimmung Höhe, Datum der Bestimmung nur Pflichtfelder bei neu geschaffenen LAP und LHP\n"]
["* Bei Änderungen von Bestandspunkten (z.B. Nivellement oder Neubestimmung) sind die Angaben ebenfalls bindend"]
["Erläuterungen Formular",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Erläuterungen der Vorgabewerte"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bestimmung Lage"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GNSS (RTK)",null,"GNSS - Echtzeitbestimmung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GNSS",null,"GNSS - Statische Bestimmung (Basislinien)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POLY",null,"Polygonzug"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NETZ",null,"Netzberechnung (Ausgleichung)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tachy.",null,"tachymetrische Bestimmung (polarer Anhänger, etc.)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FR. STAT",null,"Freie Stationierung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bestimmung Höhe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GNSS (RTK)",null,"GNSS - Echtzeitbestimmung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GNSS",null,"GNSS - Statische Bestimmung (Basislinien)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"trig.",null,"trigonometrische Höhenbestimmung (Tachymeter)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"niv.",null,"geometrische Höhenbestimmung (Nivellement)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hinweise Koordinatensystem"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bezeichnung",null,"EPSG","Lagestatus","Bemerkung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lokal",null,"kein",110,"keine aktive Verwendung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RD83-GK4",null,3398,111,"RW 7-stellig mit 4 beginnend"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RD83-GK5",null,3399,112,"RW 7-stellig mit 5 beginnend"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ETRS89-UTM33",null,25833,489,"RW 6-stellig (keine Darstellung der Zonenkennung), aktuelles amtliches Lagesystem"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hinweise Höhensystem"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bezeichnung",null,"EPSG","Höhenstatus","Bemerkung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DHHN12",null,7699,null,"umgangsprachliche Bezeichnung NN, Stadtgebiet Dresden"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HN60",null,"kein","kein","Stadtgebiet Chemnitz, Ableitung von SNN76 (HN76)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SNN76",null,5785,null,"umgangsprachliche Bezeichnung HN76"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DHHN92",null,5783,160]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DHHN2016",null,7837,170,"aktuelles amtliches Höhensystem"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lokal",null,"kein","kein"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Erläuterungen Schaltflächen"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Anwendungshinweise"]
["\"Helfer Festpunkte\""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* automatische Benennung der Festpunktkarten entsprechend CAD-Richtlinie\n"]
["* automatische Benennung des Koordinatenverzeichnis entsprechend CAD-Richtlinie\n"]
["\"Attribute prüfen\""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["\"PDF erzeugen\""]
["* Wichtig: vor Erzeugung der PDF-Dateien sind die Ergäzungen in den Festpunktkerten (Einmessung, Beschreibung, Foto etc.) vorzunehmen\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* Umwandlung der XLSM-Dateien im Berabietungsverzeichnis in PDF-Dateien\n"]
["* massenhafte Erzeugung von Festpunktkarten und Koordinatenverzeichnis\n"]

{"sheet":"Vermarkungsarten","index":4,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Abkürzung","Bezeichnung","Ansicht (Bildnachweis: GOECKE GmbH & Co. KG)","Verwendung","Bemerkung","Prinzipskizze"]
["KP","Kreuzprofil",null,"* gewachsener Boden","* Verwendung in Verbindung mit Schutzrohr\n- Muffenendstück DN150 mit Muffendeckel\n* Mindestlänge 80cm\n- Beachtung unterirdischer Medien"]
["B","Bolzen",null,"* befestigte Flächen","* Verwendung in Verbindung mit Spreizdübel\n* Mindestlänge 6cm\n* Aufschrift \"VERM-PUNKT\""]
["N","Nagel",null,"* befestigte Flächen -> Asphalt\n- keine Verwendung in Fugen \n  (z.B. zwischen Bordsteinen)","* Mindestlänge 5,5cm\n* Aufschrift \"VERM-PUNKT\" od. \"MESS-PUNKT\""]
["RK","Rohr mit Kappe",null,"* historisch --> keine Verwendung mehr"]
["St","Stein",null,"* historisch --> keine Verwendung mehr","* Zentrierung Bohrung oder Bolzen"]
["MK","Marke Kunststoff",null,"* historisch --> keine Verwendung mehr","* Aufschrift \"VERM-PUNKT\" od. \"MESS-PUNKT\""]
["KB","Kopfbolzen",null,"* befestige Flächen \n* Kopfflächen von Pfeiler\n* Brückenbauwerke\n* Oberkante Mauer/Stützmauer","* Mindestlänge 5,5cm\n* Fixierung mittels Beton\n* Höhenreferenz muss eindeutig erhaben sein"]
["MB","Mauerbolzen",null,"* Gebäude\n* Mauer/stützmauer","* Mindestlänge 7cm\n* Fixierung i.d.R. mittels Beton\n- Abstimmung mit AG notwendig, da einige\n  Baumaterialien dies nicht zulassen"]
["PL","Platte",null,"* historisch --> keine Verwendung mehr"]
["Drain","Drainrohr",null,"* historisch --> keine Verwendung mehr"]
["sonst.","Sonstiges\n- Kirchturm",null,"* i.d.R. nur amtliche Punkte (Hochziele)"]

{"sheet":"Bsp. Festpunktkarte","index":5,"n_rows":86,"n_cols":1,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,24],[83,0,83,24],[1,0,1,24]]}
["Erläuterungen Inhalt"]
["* \"(automatisch befüllt)\" --> Wert wird direkt aus Helfer Festpunkte übernommen"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Hinweis zum Druck"]
["* Zentrierung horizontal und vertikal"]
["* Anpassen: --> 1 Seite breite --> 10 Seiten hoch"]

{"sheet":"Bsp. Koordinatenverzeichnis","index":6,"n_rows":86,"n_cols":1,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,24],[1,0,1,24],[83,0,83,24]]}
["Erläuterungen Inhalt"]
["* \"(automatisch befüllt)\" --> Wert wird direkt aus Helfer Festpunkte übernommen"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Hinweis zum Druck"]
["* Zentrierung horizontal und vertikal"]
["* Anpassen: --> 1 Seite breite --> 10 Seiten hoch"]

{"sheet":"GIS-Darstellung","index":7,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[{"$f":"Parameter!A2:A12","v":"LAP"},8]
["LHP","\u009e"]
["KLHP","n"]
["Sondernetz","¡"]
["LAP (S)",8]
["KLHP (S)","\u009e"]
["RBP (TP)","p"]
["HP","\u009e"]
["AP","¡"]
["PP","y"]
["sonst.","n"]

{"sheet":"Parameter","index":8,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Punktart","Lagebezug","Höhenbezug","Niederlassung","Adresse ","Kontakt","Vermarkungsart","Bestimmung Lage ","Bestimmung Höhe"]
["LAP","RD83-GK4","DHHN12","Bautzen","Fabrikstraße 48\n02625, Bautzen","03591 582-0","B","GNSS (RTK)","GNSS (RTK)"]
["LHP","RD83-GK5","HN60","Chemnitz","Brückenstraße 12\n09111, Chemnitz","0371 457-0","N","GNSS","GNSS"]
["KLHP","ETRS89-UTM33","SNN76","Dresden 1","Königsbrücker Straße 80\n01099, Dresden","0351 8093-0","RK","POLY","trig."]
["Sondernetz","lokal","DHHN92","Dresden 2","Ostra-Allee 23\n01067, Dresden","0351 4735-90","KP","NETZ","niv."]
["LAP (S)",null,"DHHN2016","Leipzig 1","Schongauerstraße 7\n04328, Leipzig","0341 255-5000","St","tachy.","amtlich"]
["KLHP (S)",null,"lokal","Leipzig 2","Tieckstraße 2\n04275, Leipzig","0341 2175-0","MK","FR. STAT"]
["RBP (TP)",null,null,"Zwickau","Dr.-Friedrichs-Ring 2a\n08056, Zwickau","0375 28369-0","KB","Näherung"]
["HP",null,null,"Zentrale","Riesaer Str. 7h\n01129, Dresden","0351 8135-0","MB","amtlich"]
["AP",null,null,null,null,null,"PL"]
["PP",null,null,null,null,null,"Drain"]
["sonst.",null,null,null,null,null,"sonst."]